PCB SIZE : 88\*51\*1.5mm

LAYER : 2 layer

THROUGH HOLE：metalization

VERSION: QC-LCD-2DP V1



